Приложение1

**Техническое описание внешнего вида**

**Ткань**: 100% хлопок. Плотность не менее 250г/м2,. СВО лента 30мм

**Костюм** состоитиз куртки и брюк.

**Куртка**: темно-синего цвета, прямого силуэта, с центральной потайной застежкой. Кокетка из отделочной ткани василькового цвета, над швом притачивания которых настрочена СВО лента.

**Перед** с одним нагрудным(слева) карманом с логотипом 5см х 5см

**Спинка** с отрезной кокеткой, с надписью ОАО БЗМП (высота надписи 50мм).

**Рукава** втачные ,с усилительными накладками в области локтя.

**Воротник** втачной, отложной.

**Брюки** с притачным поясом, застегивающимся на петлю и пуговицу, с застежкой в среднем шве. Пояс по боковым швам стянут на эластичную ленту. По нижним частям брюк настрочена СВО лента.

**Передние части** брюк с боковыми карманами и усилительными накладками в области колена

**Степень защиты**: ЗМи

В приложении эскиз брюк и эскиз куртки