УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

генерального директора -

Главный инженер

ОАО «БЗМП»

Демяшкевич Д.В.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупкиКоличество | Пылесос для сухой уборки помещенийЛот №1 - 2штЛот №2 – 2шт |
| 2 | Код по классификатору ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» | 27.51.21.250Пылесосы бытовые со встроенным электродвигателем прочие |
| 3 | Вид применяемой процедуры закупки  | Конкурентный листВ соответствии с п.1.20.1. Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств |
| 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям организации: | 1. Технические требования:1.1. Лот №1 - Пылесосы для сухой уборки помещений:1.1.1. Объем контейнера - не более 25л.1.1.2. Уровень вакуума - не менее 25кПа.1.1.3. Материал бака и фильтрующей камеры - AISI 304.1.1.4. Класс защиты электрооборудования - IP551.1.5. Основной фильтр – карманный, категории М/1 (антистатический)1.1.6. Выхлопные фильтра - HEPA Н14. 1.1.7. Воздушный поток не менее 200м³/ч.1.1.8.Площадь основной фильтрации не менее 12 000см².1.1.9. Электропитание: 380В, 50Гц, мощность не более 1,8кВт.1.1.10. Габаритные размеры: (ДхШхВ) не более 900х550х12001.1.11.Набор аксессуаров для сухой уборки помещений: шланг, переходник, изогнутая трубка для напольных насадок, насадка для уборки пола, щелевая насадка, круглая насадка с ворсом.1.1.12. Комплект запасных фильтров (основной и выхлопной - 1 компл.)1.1.13.Вес не более 75кг.1.1.14. Передвижной на колесах.1.2. Лот №2 - Пылесосы для сухой уборки помещений:1.2.1. Объем контейнера - не более 50л.1.2.2. Уровень вакуума - не менее 25кПа.1.2.3. Материал бака и фильтрующей камеры - AISI 304.1.2.4. Класс защиты электрооборудования - IP551.2.5. Основной фильтр – карманный, категории М/1 (антистатический)1.2.6. Выхлопные фильтра - HEPA Н14. 1.2.7. Воздушный поток не менее 300м³/ч.1.2.8.Площадь основной фильтрации не менее 19 500см².1.2.9. Электропитание: 380В, 50Гц, мощность не более 2,2кВт.1.2.10. Габаритные размеры: (ДхШхВ) не более 880\*930\*16001.2.11.Набор аксессуаров для сухой уборки помещений: шланг, переходник, изогнутая трубка для напольных насадок, насадка для уборки пола, щелевая насадка, круглая насадка с ворсом.1.2.12. Комплект запасных фильтров (основной и выхлопной - 1компл.)1.2.13.Вес не более 115кг.1.2.14. Передвижной на колесах.2. Общие требования:2.1. Закупаемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь.2.2. Максимальный уровень шума при любом режиме работы оборудования не более 80 дбА.2.3. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Послегарантийное обслуживание.Просим обратить внимание: Для рассмотрения будут приниматься только те предложения, которые полностью соответствуют техническому заданию. В предложениях обязательно должны быть отражены все пункты, изложенные в техническом задании. |
| 5 | Место, условия и сроки поставки (приобретения иным способом) товара (выполнения работы, оказания услуги) | Место поставки – склад покупателя: РБ, Минская обл., г.Борисов, ул.Чапаева, 64Сроки поставки: предложение поставщика, но не позднее 31.12.2023.  |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) | Предложение поставщика (критерий оценки) |
| 7 | Порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения)  | В стоимость предложения должно быть включено: стоимость товара, упаковка, доставка, набор аксессуаров.  |
| 8 | Проект договора на закупку или его условия, срок его заключения  | Договор заключается в срок не ранее чем через 3 рабочих дня со дня извещения участников о результате проведения процедуры закупки.Возможно признание победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке. |
| 9 | Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия.Требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого ими товара (работы, услуги), его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик | Участник подает предложение в электронном виде на электронный адрес: **aho.zakupki\_oz@borimed.com**. **В теме письма должно быть указано: «Отдел ОГМ, конкурентный лист – закупка пылесосов для сухой уборки. Подача предложений – до 13.00 «17» августа 2023 года.**В предложении участника должно быть предоставлено:- коммерческое предложение с подробным описанием предлагаемого товара- документы и сведения в соответствии с п.11 Участником может быть предоставлено заявление о не размещении сведений о нем и о его предложении в открытом доступе (при размещении результатов закупки на торговой площадке). Заявление должно содержать обоснование для ограничения доступа к соответствующей информации. |
| 10 | Требования к участникам процедуры закупки | В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. N 229 |
| 11 | Перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям  | 1. Копия свидетельства о регистрации юридического лица.2. Заявление участника об отсутствии задолженности по налогам, сборам (пошлинам), просроченной задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам, задолженностям по платежам в бюджет в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением ранее заключенных договоров.3. Заявление, что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации; не признан в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом), не внесен в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам.4. Документы или сведения, определяющие статус участника: производитель, официальный представитель, дилер, посредник и т.д. 5. Заявление участника о возможности сервисного обслуживания на территории РБ в соответствии с требованиями фирмы производителя. 6. Копия декларации о соответствии ЕАЭС. |
| 13 | Критерии (с указанием удельного веса по каждому из них) и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки товаров (работ, услуг) | 1.Наименьшая стоимостьБалл по данному критерию рассчитывается по формуле: = Цмin / Цо\*УкрГде Цо – стоимость предложения оцениваемого участника; Цмin – минимальная стоимость из представленных предложений; Укр – удельный вес критерия оценки (0,9)2. Наилучшие условия оплатыУчастнику, предлагающему условия оплаты – «по факту поставки», присваивается количество баллов – 0,1Участнику, предлагающему иные условия оплаты – 0,0В случае если двум или более участникам будет присвоено равное количество баллов, предпочтение будет отдано участнику с наименьшей стоимостью. |
| 14 | Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары | Не устанавливается |
| 15 | Условия применения преференциальной поправки | Не применяется |
| 16 | Доля белорусских товаров  | Не устанавливается |
| 17 | Ориентировочная стоимость | Лот №1 – 40 000,00 рублей РБЛот №2 – 55 000,00 рублей РБ |
| 18 | Сведения о комиссии, на которую возлагается проведение процедуры закупки | Комиссия подразделения ОГМ |

Специалист по организации закупок А.А. Новиченок

Зам. главного механика А.В. Акулич